OMNIA ZT4.K1.O2.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62). Suspension: tube.
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 29 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3826 lm
Luminaire luminous flux: 2969 lm
A: 605 mm
B: 335 mm
C: 420 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 6500 g