INFINITY II 26.K1.60Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60). Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel. Kragen dekorative : lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) oder RAL Messing (.74).
Watt: 112,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 14484 lm
Luminaire luminous flux: 10139 lm
A: 2649 mm
B: 2323 mm
C: 600 mm
D: 220 mm
E: 1000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 18940 g