INFINITY II 27.K2.60Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60). Závěs: lankový s bílým kabelem. Dekorativní límec: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Mosaz (.74).
Watt: 130,9 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 17703 lm
Světelný tok svítidla: 12392 lm
A: 2665 mm
B: 1630 mm
C: 600 mm
D: 220 mm
E: 600 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: Dostupné