MAIA S7.L1B.M320
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 14,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2007 lm
Luminaire luminous flux: 1503 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 3200 g