OMNIA ZT ZT.K2.02.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) , RAL Messing (.74), RAL Gold (.71). Federung: Stahlrohr. Farbe: RAL7016 (62); RAL Gold (71); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1380 lm
Luminaire luminous flux: 1006 lm
A: 120 mm
B: 37 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1500 g