FORUM ZL3.14.O50
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 4x60W(max 9W LED)
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Hmotnost: 5800 g