FORUM ZL3.14.O50
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 4x60W(max 9W LED)
A: 500 mm
B: 90 mm
C: 2000 mm
Gewicht: 5800 g