PIA S00.11.P187
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x48W(max 5W LED)
A: 187 mm
B: 108 mm
Poids: 1100 g