LEDA S19.11.JS22
Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x75W(max 11W LED)
A: 220 mm
B: 190 mm
C: 140 mm
Hmotnost: 1400 g