LEDA S19.11.JS22
Typ: Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x75W(max 11W LED)
A: 220 mm
B: 190 mm
C: 140 mm
Gewicht: 1400 g