LEDA S24.11.JS28.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 170 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2000 g