LEDA S37.12.JS41.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte, Typ S37.xxx nur als Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x75W(max 11W LED)
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 235 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4200 g