ALFA S00.11.115.X
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x33W(max 5W LED)
A: 110 mm
B: 115 mm
Gewicht: 600 g