FORUM S34.14.O42.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 4x40W(max 5W LED)
A: 415 mm
B: 340 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4000 g