FORUM S46.15.O60.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 5x60W(max 9W LED)
A: 600 mm
B: 460 mm
C: 100 mm
D: 20 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 7500 g