BAUBAU ZL2.11.B480.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 480 mm
B: 360 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 6400 g