ANANKE S24.11.AN2.Y
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 270 mm
B: 320 mm
C: 150 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3000 g