POLARIS ZT ZT.11.400.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80),  Edelstahl (.83) oder Messing (.84). Federung: Stahlrohr.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x150W(max 19W LED)
A: 400 mm
C: 1000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5200 g