SINOPE CS32.11
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 185 mm
C: 200 mm
Gewicht: 3300 g