MAIA A ZK.11.M500.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: bílý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x150W(max 19W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2600 g