MAIA S3.14W
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E14
Lampe: 4x60W(max 9W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Poids: 2000 g