CHARON PMMA S26.11.CA2.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60W(max 9W LED)
A: 300 mm
B: 260 mm
C: 115 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1200 g