CHARON S24.11.T12.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 125 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1700 g