POLARIS ZL ZL1.11.500.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80). Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x200W(max 24W LED)
A: 500 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 6700 g