MAIA A PMMA ZK.11.M500.Y PA
Typ: Pendelleuchte; Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x150W(max 19W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1600 g