MAIA PMMA S7.11.M320 PA
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: en verre acrylique PMMA opale. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Poids: 1200 g