MAIA PMMA S1.12W PA
Type: luminaire mural. Abat-jour: en verre acrylique PMMA opale. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E14
Lampe: 2x60W(9W LED)
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Poids: 800 g