MAIA LB1850.11.M500
Type: luminaire au porte-lampe. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x150W(max 19W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 1850 mm
D: 260 mm
Poids: 11000 g