KARME LJ1525.12.A450.81
Typ: stojanové svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: nikl lesk.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 450 mm
B: 1540 mm
C: 560 mm
Hmotnost: 18500 g