KARME LJ1525.12.A450.81
Typ: Stehleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: Nickel glänzend.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x75W(max 11W LED)
A: 450 mm
B: 1540 mm
C: 560 mm
Gewicht: 18500 g