KARME LJ1525.12.A450.81
Type: luminaire au porte-lampe. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: nickel éclat.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 2x75W(max 11W LED)
A: 450 mm
B: 1540 mm
C: 560 mm
Poids: 18500 g