DAPHNE S24.12.D350
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 150 mm
C: 20 mm
D: 240 mm
Hmotnost: 2600 g