DAPHNE S43.13.D550
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 3x75W (max 11W LED)
A: 550 mm
B: 205 mm
C: 20 mm
D: 430 mm
Poids: 6500 g