DAPHNE IP44 PS13.13.D550
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 3x75W(max 11W LED)
A: 550 mm
B: 200 mm
C: 13 mm
D: 450 mm
Hmotnost: 7800 g