IZAR R MAX IR.L2.1500M.91Y
Type: ceiling lamp. Lampshade: acrylic glass. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 227 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 32266 lm
Luminaire luminous flux: 28083 lm
A: 1500 mm
B: 180 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 44000 g