ZERO IP44 PS13.14.Z415.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 4x40W(max 5W LED)
A: 415 mm
B: 350 mm
C: 80 mm
D: 13 mm
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4600 g