ZERO IP44 PS13.14.Z500.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 4x60W(max 9W LED)
A: 500 mm
B: 450 mm
C: 90 mm
D: 13 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5900 g