ZERO IP44 PS13.15.Z600.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 5x60W (max 9W LED)
A: 600 mm
B: 480 mm
C: 100 mm
D: 13 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8200 g